江西师范大学校内分散采购

化学与材料学院采购低温恒温反应浴等项目
一、供应商须知
1.评标方式：最低价评标法；
2.最高限价：23800元；
3.开标时间：2026年07月08日10时00；
4.开标地点：江西师范大学瑶湖校区方荫楼五区5324会议室；
5.采购组织单位：化学与材料学院；
6.采购小组成员：李平华 丁立稳 张天锦 孙丽凤；
7.校内采购文件需全部打印并用封条密封在投标文件袋中，投标人需在采购文件每页盖章，在开标时间前送至化学与材料学院开标室，否则响应无效。
二、采购需求
	编号
	类型
	参数
	数量
	参考品牌

	1
	低温恒温反应浴
	使用温度：-40℃～80℃

温度精度：±0.5℃

加热功率：700W

制 冷 量：120—1450W

恒温波动温度：±0.5℃

回转速度：1200

循环泵流量：25L/min

扬    程：11m

环境温度：≤25℃


	1台
	杭州瑞佳

	2
	真空油泵
	抽速（m³/h）:8

关气镇极--限分压力（pa）:4×10-2

关气镇极--限全压力（pa）:4×10-1

电机转速（r/min）:1440

电机功率:0.4（kW）

防护等级:IP54
	1台
	杭州瑞佳

	3
	真空油泵
	抽速（L/S）:2
电机转速（r/min）:1400

关气镇极限分压力（pa）:≤6×10-2

关气镇极限全压力（pa）:≤1.33

电机功率:370W
	2台
	临海谭氏

	4
	旋转蒸发仪
	转速范围：:10~310rpm

温度设定·显示：旋钮设定·数字显示

升降功能：手动升降（升降行程180mm;无级调节）水浴槽温度调节范围 • 精度:室温~90℃ • ±1℃;

真空密封垫:双重密封垫（主密封：特氟龙+氟橡胶；副密封：特氟龙）
	1台
	东京理化


说明： 

1、本项目所投的产品必须是正规全新原装正品。

2、本项目报价包含运输费、安装费、税费等。

三、商务条款
1.质量保证：承诺对所供设备提供三年的免费质量保证期。成交供应商在质量保证期内，提供及时的售后服务。

2.售后服务：提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人服务通知后随时响应。若运用通讯工具不能解决问题，必须在24小时之内到达现场予以解决。

3.履约保证金：无。

4.付款方式：项目验收合格后，供应商应向采购人出具合同价款总额的增值税专用发票，采购人在收到发票后30日内向供应商支付合同价款总额的100%。

5.交货地点：江西师范大学指定地点

6.交货期：合同签订后20天内完成项目货物的交付、安装、调试、验收等工作并直接交付使用。

营业执照（格式）
法定代表人授权书（格式）

致：江西师范大学
    （供应商全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的                  项目采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。
                                      法定代表人签字或签章：
                                     供应商盖章：
                                      日  期：
附：
全权代表姓名：
职        务：
电        话：
详细通讯地址：
邮 政 编 码 ：
附：法定代表人、授权人身份证复印件（正、反面
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说明：1.投标报价不得高于采购公告合计总价。

2.投标人应将投标材料装订成册并密封，项目开启时由采购人拆封。

3.如所填内容较多，请按照本表格式自行添加；本表页数超过两页，请加盖骑缝章。

4.报价均以人民币报价，报价内容包含文件规定的货物，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，税金，运至最终目的地的运费和保险费等相关费用。


