江西师范大学校内分散采购

化学与材料学院采购实验铝型材机架等项目

一、供应商须知
1.评标方式：最低价评标法；
2.最高限价：23218元；
3.开标时间：2026年07月08日10时00分；
4.开标地点：江西师范大学瑶湖校区方荫楼五区324会议室；
5.采购组织单位：化学与材料学院；
6.采购小组成员：李平华 丁立稳 张天锦 杨剑；
7.校内采购文件需全部打印并用封条密封在投标文件袋中，投标人需在采购文件每页盖章，在开标时间前送至化学与材料学院开标室，否则响应无效。
二、采购需求
	编号
	类型
	参数
	数量
	参考品牌

	1
	实验铝型材机架
	一、整体硬性要求

1、定制设计服务要求
投标人需免费提供全套定制深化设计服务，以甲方提供的原始图纸为基准，出具型材切割下料单、板材开孔加工图、整机装配详图；所有深化图纸必须提交甲方审核，确认无误后才可生产；交货时同步交付纸质+电子版全套设计图纸、下料清单，作为验收依据。

2、型材分两类：3030工业铝型材、LB-8-4040C重型工业铝型材；配套喷砂氧化铝板、铝制抽屉、滑轨、可调脚杯、专用角件、紧固螺栓；采购总量：1号架6套、2号架1套、3号架1套、4号架1套、装配体1套。

3、加工工艺标准：铝型材切割断面去毛刺倒角；5mm/2mm铝板统一喷砂阳极哑光氧化，无划痕、色差；板材开孔尺寸、点位严格遵循图纸，加工精度±0.5mm。

4、环保安全标准：型材、铝板有害物质限量满足实验室使用标准；机架所有外露边角圆弧处理，无尖锐棱角；整体结构稳固，具备防尘、预留仪器布线通道。

5、配套配件：配齐对应型材全套连接件、抽屉滑轨、可调支撑脚，同型号机架配件可通用，配套完整安装螺丝套件。

二、以下提供架材的基础参数，具体型号可根据后期进行定制深化设计

▲1号实验机架（LB-8-4040C重型铝型材，采购1套）

1. 型材：LB-8-4040C工业铝型材，切割明细；

2. 外形：总长1420mm，架宽500mm，左腔体高480mm，右腔体高385mm；

3. 5mm喷砂氧化铝板：500×900mm顶板1件（带Φ60设备圆孔）、500×600mm侧板1件；

4. 配套：喷砂氧化铝抽屉2套、全套4040型材连接件；

5. 用途：双腔体分区实验台，内置储物抽屉，分区安放实验设备。

▲2号实验机架（LB-8-4040C重型铝型材，采购1套）

1. 型材：LB-8-4040C工业铝型材，切割明细；

2. 外尺寸：2000mm（长）*500mm（宽）*500mm（腔体高度），左右独立腔体，中间跨距1000mm；

3. 5mm喷砂氧化铝板：500×500mm面板2件、500×1080mm连接板1件，板面预留Φ60设备安装孔；

4. 配套：喷砂氧化铝抽屉+滑轨4套、100mm高可调脚杯8套、全套连接紧固件；

5. 用途：三工位长条实验平台，双侧设备仓搭配中间操作区，大容量耗材收纳。

▲3号实验机架（LB-8-4040C重型铝型材，采购1套）

1. 型材：LB-8-4040C工业铝型材；

2. 外形：总长900mm，主腔体500×800mm，侧边延伸平台500×440mm，腔体总高800mm；

3. 5mm喷砂氧化铝板：500×500mm顶板1件、500×440mm层板2件；

4. 配套：喷砂氧化铝抽屉2套、全套4040型材专用连接件；

5. 用途：高低分层复合实验架，双层置物仓+侧边延伸操作平台。

▲4号大型装配体实验机架（LB-8-4040C重型铝型材，采购1套）

1. 型材：整机全部采用LB-8-4040C重型工业铝型材搭建；

2. 外形尺寸：总长3000mm，单仓宽度500mm，整体高度900mm，左右对称双仓，中间操作间距1200mm；

3. 板材：顶部承载板为5mm喷砂氧化铝板，抽屉采用2mm喷砂氧化铝板，所有板材边角去毛刺圆弧过渡；

4. 屏幕配置：机架严格按照原始图纸设计，内置两套电脑屏幕专属安装结构及固定位，适配安装24英寸标准电脑显示屏2台；屏幕安装结构与机架一体化匹配，无需额外改造机架结构，可实现实验数据实时显示、双屏同步观测。

5. 拓展安装配置：机架预留专用机械臂安装结构与固定点位，可直接匹配安装实验机械臂，结构承重、安装孔位均按图纸标准预设，无需二次加工；机架配套集成键盘托安装结构，配备适配键盘托安装位，可安装设备键盘托，满足实验操作、设备操控使用需求。

5. 结构配置：左右双层独立腔体，多组 2mm 铝板抽拉抽屉，侧边预留仪器安装挂板，机架底部预留布线、散热通道；

6. 配套：全套LB-8-4040C紧固件、抽屉滑轨；整体防尘、结构稳定；配套小型实验机架（3030铝型材，采购6套）型材：3030工业铝型材，单套切割明细：外尺寸：500mm（长）*400mm（宽）*180mm（高）5mm喷砂氧化铝板500×400mm 1件，按图纸点位开设设备固定孔；每套配4套可调水平脚杯、全套3030型材连接件；小型单层仪器放置平台，可独立移动摆放。
7. 用途：集成式实验装配工位，可同步搭载多套实验设备，内置双屏幕安装位，满足双屏同步观测实验数据需求。

三、交付及验收要求

1. 生产前必须完成全套定制深化图纸，经甲方审核通过后方可投产；

2. 型材、板材切割公差≤±0.5mm，板材开孔偏差≤0.5mm，氧化层完整无磕碰、划痕、脱膜；

3. 到货同步交付全套纸质+电子版设计图纸、型材下料清单、装配示意图，配齐全部安装配件；

4. 现场对照原始图纸、深化设计图纸逐项验收，尺寸、工艺、结构、孔位不满足要求的，供货方免费重做更换。

补充说明

1. 2、3号架、大型装配体均使用LB-8-4040C重型工业铝型材；

2. 所有参数均严格依照甲方原始图纸编制，只增不减，无任何虚构、新增图纸外配置，参数真实准确；

3. 投标方必须包含全套图纸深化、定制设计、图纸报审交付服务，为本次招标必备履约内容。


	4套
	

	2
	打卡机
	1、屏幕配置：3.97 英寸 TN 高清显示屏，显示清晰，适配室内各类光线环境；

2、生物识别技术：采用双目红外活体识别算法，可有效抵御照片、视频、3D 面具等虚假打卡，强光、暗光、逆光场景下均可精准识别人脸，杜绝考勤造假；

3、网络连接模式：支持有线网络、无线网络双重打卡，额外兼容 5G 网络连接，部署场景不受网线限制；

4、识别打卡性能

1）有效打卡识别距离：3 米范围内远距离识别；

2）单次打卡识别速度：≤0.4 秒，识别快速无等待；

3）支持同时识别 3 人，多人同时经过可批量完成考勤；

5、人员存储容量

1）人脸录入容量：支持录入 1000 张人脸信息；

2）指纹录入容量：支持录入 1000 枚指纹信息；

6、记录存储能力：本地离线可存储 120000 条考勤打卡记录，断网状态下数据不丢失，联网后自动同步；

7、配套管理软件系统（标配完整配套软件，免费授权使用）

1）移动端软件：支持手机 APP 实时在线查看人员打卡记录、实时出勤状态、异常考勤提醒；

2）电脑端管理软件：支持人事信息批量导入/导出、部门分组管理、排班自定义设置；

3）报表功能：系统自动生成日/月/季度考勤报表，支持 Excel 格式一键导出，自动统计迟到、早退、缺卡、加班数据，便于人事核算；

4）权限分级：支持管理员、人事、部门主管多级账号权限分配，数据安全隔离；

5）数据备份：软件支持本地、云端双备份考勤记录，永久留存历史打卡数据；

8、适用场景：企业、实验室、院校办公室、门店等室内人员考勤场景，整机运行稳定，全天不间断值守考勤

二、通用技术与验收要求

1、整机无尖锐棱角，外壳工艺平整光滑，长时间运行低功耗、低噪音；

2、设备配套电源适配器、墙面安装固定支架、配套螺丝，支持壁挂式安装；

3、配套管理软件终身免费升级，无后续年费、功能订阅收费；提供完整软件安装包、操作使用说明书；

4、设备全国联保，质保期限不低于 3 年，出现识别故障、屏幕故障、存储故障供方免费维修更换；

5、供货时同步交付软件安装教程、设备操作说明书，供方负责现场设备安装调试、软件部署、管理人员操作培训；

6、所有设备硬件、软件功能参数需与本招标条款、原厂设备规格完全一致，到货验收软硬件功能不符则供方无条件更换全新设备、免费调试至满足需求。


	1台
	钉钉


三、商务条款
1.质量保证：承诺对所供设备提供三年的免费质量保证期。成交供应商在质量保证期内，提供及时的售后服务。

2.售后服务：提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人服务通知后随时响应。若运用通讯工具不能解决问题，必须在24小时之内到达现场予以解决。

3.履约保证金：无。

4.付款方式：项目验收合格后，供应商应向采购人出具合同价款总额的增值税专用发票，采购人在收到发票后30日内向供应商支付合同价款总额的100%。

5.交货地点：江西师范大学指定地点

6.交货期：合同签订后20天内完成项目货物的交付、安装、调试、验收等工作并直接交付使用。

营业执照（格式）
法定代表人授权书（格式）

致：江西师范大学
    （供应商全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的                  项目采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。
                                      法定代表人签字或签章：
                                     供应商盖章：
                                      日  期：
附：
全权代表姓名：
职        务：
电        话：
详细通讯地址：
邮 政 编 码 ：
附：法定代表人、授权人身份证复印件（正、反面）
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说明：1.投标报价不得高于采购公告合计总价。

2.投标人应将投标材料装订成册并密封，项目开启时由采购人拆封。

3.如所填内容较多，请按照本表格式自行添加；本表页数超过两页，请加盖骑缝章。

4.报价均以人民币报价，报价内容包含文件规定的货物，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，税金，运至最终目的地的运费和保险费等相关费用。


