江西师范大学校内分散采购

化学与材料学院采购微流控配套仪器
一、供应商须知
1.评标方式：最低价评标法；
2.最高限价：30000元；
3.开标时间：2026年10月15日10时00分；
4.开标地点：江西师范大学瑶湖校区方荫楼五区5324会议室；
5.采购组织单位：化学与材料学院；
6.采购小组成员：李平华 丁立稳 张天锦 陈莉莉；
7.校内采购文件需全部打印并用封条密封在投标文件袋中，投标人需在采购文件每页盖章，在开标时间前送至化学与材料学院开标室，否则响应无效；

8.供应商报价材料需包含“无围标、串标等违法行为”声明；
9.采购小组对报价材料进行公司法人股权前置审查，对相关企业（法人）的股东背景、股权结构进行事先的核查与确认。严禁围标、串标等违法行为。
二、采购需求
	编号
	类型
	参数
	数量
	参考品牌

	1
	匀胶机
	技术参数

1.转速：500-8000RPM

2.转速稳定性：<±1%

3.旋涂均匀性：<3%

4.基片尺寸：Φ5-Φ100mm圆片，最大100×100mm2方片

5.适应材料：硅片、玻璃、石英、金属、GaAs、GaN、InP等各种材料

6.旋涂时间：单步工艺0-60s，可根据用户需求增加调节时间

7.Ⅰ档调速范围：500-2000转/分Ⅰ档匀胶时间：2-18秒（最大60S）

8.Ⅱ档调速范围：1000-8000转/分Ⅱ档匀胶时间：3-60秒(最大180S)

9.涂胶工艺阶段：2阶段

10.LED数字显示；额定电压：～220V/50Hz

11.电机功率：40W

12.抽气速率80L/min

13.整机尺寸（mm3）：210×220×160

配备50mm以下3只样片片托，适用于样品厚度0.3-2mm以内（无额外费用）；如果样片厚度>2mm,需要定制片托（单收费），含泵。

包装：包装箱加防震内胆,通过ISO9001质量体系认证

须需提供制造商技术参数确认函和售后服务函加盖原厂公章，否则无效。
	1台
	

	2
	恒温培养箱
	技术参数

1.模糊PID控制器，控温精确波动小，带定时功能，时间最大设定值为99小时59分；

2.强制对流的风道系统能提高温度响应速度，改善温度均匀性和减少温度波动；

3.箱门内层有一层玻璃门，或观察窗观察方便明了，玻璃门打开时，微风循环和加热自动停止，无温度过冲之弊；

4.镜面不锈钢内胆，电热管加热方式，加热速度快，使箱内均匀加热；

5.独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外；(可配)

6.可配打印机或RS485接口，用于连接打印机或计算机，能记录温度参数的变化状况；(可配)

循环风扇速度自动控制

7.循环风扇速度大小可自动控制，当箱内温度处于恒温状态时，速度会减小，循环风速会调整到适宜细胞成长的风速，避免试验过程中由于风量过大造成样品的挥发；

多段可编程控制器(可配)

8.多段可编程控制器，多种参数一屏显示，菜单式操作界面，可以简化复杂的试验过程，真正实现自动控制与运行；

9.多段温度、循环风速、时间和升温速率等参数能同时设置与编程，可以进行温度升高的梯度控制，从箱内初始温度缓慢升温等功能，也可预设自动开机、待机与关机等功能；

10.可预设7组63步可编程序，每组9步，每组设置时间0～5999分；

安全功能

11.独立限温报警系统，并声光报警提示操作者，保证安全运行不发生意外；（可配）

12.温度偏高和超温报警；紫外杀菌系统 (可配)

13.可定期对箱体内部进行消毒，可有效杀灭箱体内循环空气中的浮菌，从而有效防止细胞培养期间的污染；
	1台
	

	3
	双通道独立注射泵
	技术参数

工作模式：独立模式、同步模式、恒流模式

通道数量：2
注射器选择：内置主要厂家、主要型号注射器供选择； 可自定义输入注射器内径

运行参数设置：分配液量、注射时间等

设置方式：旋转编码开关配合全数字薄膜按键
行程控制精度：误差≤±0.5%(行程≥最大行程的30%时)
每微步注射体积：0.0919μL(60 mLBD Syringe)

最小步速:1 step/30 secs
状态信号输出:2路OC门信号输出，用于指示启停和方向状态
通讯功能:RS485

消耗功率:<50W
相对湿度:20%-80%RH

掉电记忆:自动保存设置参数，重新上电后，无需重新设置；流量模式下运行时断电，恢复上电后可根据设置参数继续运行或停止.

堵车保护:在工作过程中，注射泵的推进机构被堵死， 注射泵会停止推进机构的工作并发出鸣笛警报
流量范围:0.0008uL/min-108.178mL/min
注射器尺寸:10uL-60mL
显示:128x64液晶屏显示参数及工作状态
显示参数选择:液量、流量或线速度

线速度范围:5μm/min-130mm/min(流量=线速度x注射器内截面积)

每微步推进距离:0.156 micron
最大步速:867 steps/sec
线性推力:≤280N
控制信号输入:2路启停控制输入端，1路下降沿触发信号控制启停； 1路TTL电平信号控制启停
工作温度:5°℃-40°℃(41°F-104°F)
尺寸:280×263.5×153.2(mm)
快进/快退:最大速度灌注/抽取，用于注射器的装载、清洗以及保护状态的解除

校准功能:通过校准提高流量/液量精度
注射器保护:通过调整限位块位置防止注射器受损.
	1台
	

	4
	单温区管式炉
	技术参数

1.采用 ABB 电器元件

2.采用双层壳体结构并带有风冷系统

3.炉膛材料采用高纯氧化铝纤维，能最大程度减少能量损失

4.可以作为模块，DIY ALD CVD PVD 蒸发炉 回转炉等（具体请致电）

5.采用高纯氧化铝作为炉膛材料，炉膛表面涂有美国进口高温氧化铝涂层可以提高加热效率和炉膛使用寿命

6.最高温度 :  1200℃ (≤30min）
7.连续工作温度 :  1100℃
8.推荐升温速率 : ≤10℃/min
9.加热区：200  mm
10.热偶：K 型热偶
11.加热元件：掺钼铁铬铝合金
12.电压：220V, 额定功率：1.2KW

13.炉体结构与炉管:

（1）配有一对不锈钢密封法兰，采用硅胶密封圈密封
（2）石英管口径可选： Φ25 x 600mm 或 Φ50 x 600mm

（3）真空度：10-2torr (采用机械泵)
安装有一机械压力表，测量范围为-0.1～0.15MP

温控系统:

（1）全自动 PID 控制和自整定功能
（2） 50 段可编程控制，可根据不同的客户需求来设定升降温程序
（3）设有超温及断偶报警功能
（4）选购电脑温度控制软件(用于YD858P 系列控制器)用于控制升温曲线和导出数据
15.真空系统（选）:（1）型号：VRD-8
（2）抽气速率：2.2 L/S

（3）电机功率：370 W
（4）极限压强：5×10-1Pa（不带负载）

16.（选）真空泵连接配件：（KF25 直通法兰+不锈钢波纹管+挡板阀+卡箍）

17.设备外形尺寸:

（1）关闭时外形尺寸：900  L x330  W x 390H mm

（2）开启时外形尺寸：900  L x440  W x 540 H mm

（3）尺寸中的长度包含炉管与法兰长度
（4）重要：约 18kg

须需提供制造商技术参数确认函和售后服务函加盖原厂公章，否则无效。
	1台
	


说明： 

1、本项目所投的产品必须是正规全新原装正品。

2、本项目报价包含运输费、安装费、税费等。

三、商务条款
1.质量保证：承诺对所供设备提供一年的免费质量保证期。成交供应商在质量保证期内，提供及时的售后服务。

2.售后服务：提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人服务通知后随时响应。若运用通讯工具不能解决问题，必须在24小时之内到达现场予以解决。

3.履约保证金：无。

4.付款方式：项目验收合格后，供应商应向采购人出具合同价款总额的增值税专用发票，采购人在收到发票后30日内向供应商支付合同价款总额的100%。

5.交货地点：江西师范大学指定地点

6.交货期：合同签订后10天内完成项目货物的交付、安装、调试、验收等工作并直接交付使用。

营业执照（格式）

法定代表人授权书（格式）

致：江西师范大学
    （供应商全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的         项目采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。
                                      法定代表人签字或签章：
                                  供应商盖章：
                             日  期：2026年 月 日
附：
全权代表姓名：
职        务：
电        话：
详细通讯地址：
邮 政 编 码 ：
附：法定代表人、授权人身份证复印件（正、反面）

法定代表人身份证

授权人身份证

股权结构说明及无关联声明
	项目名称
	

	投标公司股权结构说明
	

	无关联声明
	无其他与本公司股权相关联的企业参与该项目的投标。

	单位盖章
	本公司对以上的说明以及声明负法律责任。
                            盖章
                        年   月   日


备注：
在同一个项目中不得有股权相关联的企业参与该项目的投标。
江西师范大学校内分散采购项目供应商报价表

	项目名称
	
	投标报价
	

	投标单位
	（盖章）
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	投标明细
	响应需求
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	按采购公示表

附页

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	                                         合计总价：元


说明：1.投标报价不得高于采购公告合计总价。

2.投标人应将投标材料装订成册并密封，项目开启时由采购人拆封。

3.如所填内容较多，请按照本表格式自行添加；本表页数超过两页，请加盖骑缝章。

4.报价均以人民币报价，报价内容包含文件规定的货物，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，税金，运至最终目的地的运费和保险费等相关费用。


