江西师范大学校内分散采购

化学与材料学院采购搅拌器项目
一、供应商须知
1.评标方式：最低价评标法；
2.最高限价：29600元；
3.开标时间：2026年07月16日10时00；
4.开标地点：江西师范大学瑶湖校区方荫楼五区5324会议室；
5.采购组织单位：化学与材料学院；
6.采购小组成员：李平华 丁立稳 张天锦 王振；
7.校内采购文件需全部打印并用封条密封在投标文件袋中，投标人需在采购文件每页盖章，在开标时间前送至化学与材料学院开标室，否则响应无效。
二、采购需求
	编号
	类型
	参数
	数量
	参考品牌

	1
	加热型磁力搅拌器
	电压 [VAC]：100-120/200-240V

频率 [Hz]：50/60

功率 [W]：650
搅拌点位数量：1
最大搅拌量（H20) [L]：20
搅拌子最大长度[mm]：80
电机类型：直流无刷电机

电机输入功率[W]：18
电机输出功率[W]：10
速度范围[rpm]：100-1500

转速显示：LCD
转速显示精度[rpm]：±1
工作盘材质：陶瓷涂层铝盘面
工作盘尺寸[mm]：φ135

加热功率[W]：600

加热温度范围[℃]：室温-340，步进1

温度显示：LCD

温度显示精度[℃]：0.1
加热温度控制精确度[℃]：±1
工作盘安全温度[℃]：420

外置温度传感器：PT1000

外置温度传感器控温精确度[℃]：±0.2

定时功能：1min-99h59min
外形尺寸（DxWxH） [mm]：280×160×100
重量 [kg]：2.8
允许环境温度 [°C]：5-40

允许环境湿度：80%

DIN EN60529 保护方式：IP21
RS232接口：有

三种加热模式可选：A模式：加速升温； B模式：稳定升温  C模式：精准控温
	10台
	


说明： 

1、本项目所投的产品必须是正规全新原装正品。

2、本项目报价包含运输费、安装费、税费等。

三、商务条款
1.质量保证：承诺对所供设备提供三年的免费质量保证期。成交供应商在质量保证期内，提供及时的售后服务。

2.售后服务：提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人服务通知后随时响应。若运用通讯工具不能解决问题，必须在24小时之内到达现场予以解决。

3.履约保证金：无。

4.付款方式：项目验收合格后，供应商应向采购人出具合同价款总额的增值税专用发票，采购人在收到发票后30日内向供应商支付合同价款总额的100%。

5.交货地点：江西师范大学指定地点

6.交货期：合同签订后20天内完成项目货物的交付、安装、调试、验收等工作并直接交付使用。

营业执照（格式）
法定代表人授权书（格式）

致：江西师范大学
    （供应商全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的                  项目采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。
                                      法定代表人签字或签章：
                                     供应商盖章：
                                      日  期：
附：
全权代表姓名：
职        务：
电        话：
详细通讯地址：
邮 政 编 码 ：
附：法定代表人、授权人身份证复印件（正、反面
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	                                         合计总价：


说明：1.投标报价不得高于采购公告合计总价。

2.投标人应将投标材料装订成册并密封，项目开启时由采购人拆封。

3.如所填内容较多，请按照本表格式自行添加；本表页数超过两页，请加盖骑缝章。

4.报价均以人民币报价，报价内容包含文件规定的货物，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，税金，运至最终目的地的运费和保险费等相关费用。


