江西师范大学校内分散采购

化学与材料学院采购真空干燥箱等设备一批项目
一、供应商须知
1.评标方式：最低价评标法；
2.最高限价：47300元；
3.开标时间：2026年11月05日10时00分；
4.开标地点：江西师范大学瑶湖校区方荫楼五区5324会议室；
5.采购组织单位：化学与材料学院；
6.采购小组成员：李平华 丁立稳 张天锦 钟鸣；
7.校内采购文件需全部打印并用封条密封在投标文件袋中，投标人需在采购文件每页盖章，在开标时间前送至化学与材料学院开标室，否则响应无效；

8.供应商报价材料需包含“无围标、串标等违法行为”声明；
9.采购小组对报价材料进行公司法人股权前置审查，对相关企业（法人）的股东背景、股权结构进行事先的核查与确认。严禁围标、串标等违法行为。
二、采购需求
	编号
	类型
	参数
	数量
	参考品牌

	1
	真空干燥箱（含真空泵）
	结构形式：台式真空干燥箱，工作室容积约 53L

内胆尺寸（W×D×H）：415mm×370mm×345mm；外形尺寸：730mm×560mm×550mm一恒

内胆材质：304 不锈钢（1Cr18Ni9Ti），标配 2 块不锈钢搁板，搁板可增配一恒

控温方式：微电脑智能控温，带定时功能；温度分辨率 0.1℃，温度波动度≤±1℃一恒

控温范围：RT+10℃～200℃一恒

极限真空度：≤133Pa；配置机械真空压力表，箱门硅橡胶密封，可充惰性气体保护样品一恒

观察窗：双层钢化防弹玻璃门，可视内部样品状态

电源：AC220V/50Hz，额定功率 1450W一恒

工作环境：环境温度 5～40℃；自带进气阀，真空泵不标配一恒

安全：超温保护，独立限温报警，防止过热

配置：真空干燥箱一台、油泵一台、隔板2块
	1
	上海一恒

	2
	集热式加热仪
	操作面板：钢化玻璃，超大屏幕，多参数显示

具有锁定键，防止误操作

最大搅拌量 (H2O)：20 l

转速范围：50 - 1500 rpm

加热输出功率：1000 W

控温范围 (盘面)
：室温+仪器自热(2)至500°C

可调安全温度回路范围：100 - 650 °C

外接温度传感器接口：PT1000, ETS-D5, ETS-D6

外部PT1000温度控制精度（500mlH2O在600ml烧杯，40mm搅拌子，600rpm，50℃）：0.5 ±K

一体成型的玻璃陶瓷盘面，尺寸：180 x 180 mm

自动正反转功能：可自定义搅拌方向，或选择自动正反转搅拌模式 （供货时现场验证）
 

间歇模式：具备间歇运转的搅拌模式。
（供货时现场验证）

粘度变化趋势测量：可监测粘度变化趋势并在显示屏上显示，直观了解反应进行程度。


计时器：一体化定时器 / 计时器，可分别控制加热、搅拌或加热搅拌。定时器具有蜂鸣功能.
配置：磁力搅拌器、数显温度探头一支、支架一套
	1
	IKA\C-MAG-HS7 Digital

	3
	旋转蒸发仪
	水浴锅温度调节范围: ≥室温+10℃~180℃
水浴锅温度调节精度：·±1.5℃（水）±3℃（油）
水浴锅加热功率：≥1.3kW（水浴锅本体加热）、水油兼用
水浴锅温度设定及显示方式：薄膜按键输入，数字显示。
回转速度：≥10~310rpm

蒸发能力：25mL/min(加热温度与沸点温度差为40℃时) 

旋转设定：旋钮设定
升降方式：手动平衡式，升降行程≥180mm，无机调节

其他功能：试料瓶左右两边安装，试料瓶可定时正反转
冷凝管：直立式二重蛇形盘管·冷却面积0.146m2
水浴锅尺寸·材质·容量：内径240×120H·铝+特氟龙涂层·约5.4L
配置：旋蒸一台、水泵一套
	1
	EYELA/N-1300

	4
	防爆冰箱
	总有效容积：200L，单门单温冷冻型，直冷式

温度控制范围：-14℃～-25℃

防爆标志：Ex d ib mb IIC T4 Gb（可用于 IIC 类爆炸性气体环境）

供电：AC220V/50Hz，额定功率 145W

制冷剂：R600a；日耗电量：0.63kW・h/24h，噪音≤38dB

外形尺寸（W×D×H）：546×616×1380mm

结构：整机防爆设计，内部无火花触点，适合存放易燃易爆试剂、样品

温控：机械温控；箱体耐腐蚀喷塑，配防爆门锁

资质：具备防爆合格证

二、配置清单

主机 1 台、搁架、说明书、合格证、防爆证书复印件
	1
	英鹏/BL-200L


说明：

1、本项目所投的产品必须是正规全新原装正品。

2、本项目报价包含运输费、安装费、税费等。

三、商务条款
1.质量保证：承诺对所供设备提供一年的免费质量保证期。成交供应商在质量保证期内，提供及时的售后服务。

2.售后服务：提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人服务通知后随时响应。若运用通讯工具不能解决问题，必须在24小时之内到达现场予以解决。

3.履约保证金：无。

4.付款方式：项目验收合格后，供应商应向采购人出具合同价款总额的增值税专用发票，采购人在收到发票后30日内向供应商支付合同价款总额的100%。

5.交货地点：江西师范大学指定地点

6.交货期：合同签订后10天内完成项目货物的交付、安装、调试、验收等工作并直接交付使用。

营业执照（格式）

法定代表人授权书（格式）

致：江西师范大学
    （供应商全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的真空干燥箱等设备一批项目采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。
                                      法定代表人签字或签章：
                                  供应商盖章：
                             日  期：2026年 月 日
附：
全权代表姓名：
职        务：
电        话：
详细通讯地址：
邮 政 编 码 ：
附：法定代表人、授权人身份证复印件（正、反面）

法定代表人身份证

授权人身份证

股权结构说明及无关联声明
	项目名称
	

	投标公司股权结构说明
	

	无关联声明
	无其他与本公司股权相关联的企业参与该项目的投标。

	单位盖章
	本公司对以上的说明以及声明负法律责任。
                            盖章
                        年   月   日


备注：
在同一个项目中不得有股权相关联的企业参与该项目的投标。
江西师范大学校内分散采购项目供应商报价表

	项目名称
	
	投标报价
	

	投标单位
	（盖章）
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	投标明细
	响应需求
	品牌/型号
	单价
	数量
	总价
	供应商资格条件

	
	
	
	
	
	
	按采购公示表

附页

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	                                         合计总价：元


说明：1.投标报价不得高于采购公告合计总价。

2.投标人应将投标材料装订成册并密封，项目开启时由采购人拆封。

3.如所填内容较多，请按照本表格式自行添加；本表页数超过两页，请加盖骑缝章。

4.报价均以人民币报价，报价内容包含文件规定的货物，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，税金，运至最终目的地的运费和保险费等相关费用。


