江西师范大学校内分散采购

化学与材料学院采购低温保存箱等项目

一、供应商须知
1.评标方式：最低价评标法；
2.最高限价：49440元；
3.开标时间：2026年07月08日10时00分；
4.开标地点：江西师范大学瑶湖校区方荫楼五区5324会议室；
5.采购组织单位：化学与材料学院；
6.采购小组成员：李平华 丁立稳 张天锦 刘慧；
7.校内采购文件需全部打印并用封条密封在投标文件袋中，投标人需在采购文件每页盖章，在开标时间前送至化学与材料学院开标室，否则响应无效。
二、采购需求
	编号
	类型
	参数
	数量
	参考品牌

	1
	低温保存箱
	深冷温度：-30度以下深冷速冻

散热方式：两侧散热

变温室类型：挡位变温

总容量：226L

制冷方式：风冷

变频/定频：变频
能效等级：一级能效
	1件
	美菱

	2
	制冰机
	制冰量 (kg/24h)：100

储冰量 (kg)：55

冷凝方式：风冷

耗水量(L/H)：≤4.1

输入功率(w)：420

冰　　型：不规则的细小颗粒状的雪花碎冰
	1件
	雪科

	3
	LED光反应灯
	功率：40W Max

输入电压：100-240 V/AC

工作温度：0 - 40°C / 32 - 104°F

光束角度：56°

波长选项：370nm/390nm/ 427nm/ 440nm/ 456nm/467nm/525nm/640nm/740nm

强度：2.3mW/mm2* (从1厘米的距离测量)

外形尺寸：4.49" * 2.48" /114mm*63mm(H* D)
	4件
	Kessil

	4
	双通道注射泵
	工作模式：灌注、抽取、先灌注后抽取、先抽取后灌注、连续

执行单元数量：1-8可选

适用注射器类型:1mL-60mL塑料注射器 / 0.5μL-50mL玻璃注射器

注射器选择：内置主要厂家、主要型号注射器，以及自定义注射器内径

线速度范围：1μm/min-132mm/min(流量=线速度*注射器内截面积)

工作模式：灌注、抽取、先灌注后抽取、先抽取后灌注、连续

线速度调节分辨率：1μm/min

最大行程：90mm

行程分辨率：0.078μm/μStep

行程控制精度：误差≤±0.5%(行程≥最大行程的30%时)

执行单元外形尺寸：249x128.9x118(mm)
	1件
	度科

	5
	马弗炉
	最高温度：1000度

溶积：7升

炉膛支持：200*300*120mm

输入功率：4KW
	1件
	一恒


说明： 

1、本项目所投的产品必须是正规全新原装正品。

2、本项目报价包含运输费、安装费、税费等。

三、商务条款
1.质量保证：承诺对所供设备提供三年的免费质量保证期。成交供应商在质量保证期内，提供及时的售后服务。

2.售后服务：提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人服务通知后随时响应。若运用通讯工具不能解决问题，必须在24小时之内到达现场予以解决。

3.履约保证金：无。

4.付款方式：项目验收合格后，供应商应向采购人出具合同价款总额的增值税专用发票，采购人在收到发票后30日内向供应商支付合同价款总额的100%。

5.交货地点：江西师范大学指定地点。
6.交货期：合同签订后20天内完成项目货物的交付、安装、调试、验收等工作并直接交付使用。

营业执照（格式）
法定代表人授权书（格式）

致：江西师范大学
    （供应商全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的                  项目采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。
                                      法定代表人签字或签章：
                                     供应商盖章：
                                      日  期：
附：
全权代表姓名：
职        务：
电        话：
详细通讯地址：
邮 政 编 码 ：
附：法定代表人、授权人身份证复印件（正、反面
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说明：1.投标报价不得高于采购公告合计总价。

2.投标人应将投标材料装订成册并密封，项目开启时由采购人拆封。

3.如所填内容较多，请按照本表格式自行添加；本表页数超过两页，请加盖骑缝章。

4.报价均以人民币报价，报价内容包含文件规定的货物，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，税金，运至最终目的地的运费和保险费等相关费用。


