江西师范大学校内分散采购

化学与材料学院采购LED光反应灯等项目

一、供应商须知
1.评标方式：最低价评标法；
2.最高限价：49840元；
3.开标时间：2026年07月08日10时00分；
4.开标地点：江西师范大学瑶湖校区方荫楼五区5324会议室；
5.采购组织单位：化学与材料学院；
6.采购小组成员：李平华 丁立稳 张天锦 廖进喜；
7.校内采购文件需全部打印并用封条密封在投标文件袋中，投标人需在采购文件每页盖章，在开标时间前送至化学与材料学院开标室，否则响应无效。
二、采购需求
	编号
	类型
	参数
	数量
	参考品牌

	1
	LED光反应灯
	功率：40W Max

输入电压：100-240 V/AC

工作温度：0 - 40°C / 32 - 104°F

光束角度：56°

波长选项：370nm/390nm/427nm/440nm/456nm/467nm/525nm/640nm/740nm

强度：2.3mW/mm2* (从1厘米的距离测量)

外形尺寸：4.49" * 2.48" /114mm*63mm(H* D)
	4件
	Kessil

	2
	凝胶柱色谱系统
	外形尺寸（长×宽×高）:265×350×360mm 收集试管：100支，每支最大容量12ml； 定时收集范围：1秒－199小时59分59秒；任意选择； 宽电压支持110/220AC，50-60HZ；葡聚糖凝胶：500g；低功耗：15W；更轻便； LCD中英文语言选择；芯片控制；菜单操作；采用变频调速，自动快速复位；故障提示（漏液报警）；可中断故障处理（无需重复前面步骤，改进了原有的记忆功能）；任意时刻中断返回操作；运行异常自动校正；功能提示，倒、顺定时选择；完毕后自动快速归位；整机低压更安全、更人性化的操作。
	2件
	青浦沪西


说明： 

1、本项目所投的产品必须是正规全新原装正品。

2、本项目报价包含运输费、安装费、税费等。

三、商务条款
1.质量保证：承诺对所供设备提供三年的免费质量保证期。成交供应商在质量保证期内，提供及时的售后服务。

2.售后服务：提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人服务通知后随时响应。若运用通讯工具不能解决问题，必须在24小时之内到达现场予以解决。

3.履约保证金：无。

4.付款方式：项目验收合格后，供应商应向采购人出具合同价款总额的增值税专用发票，采购人在收到发票后30日内向供应商支付合同价款总额的100%。

5.交货地点：江西师范大学指定地点

6.交货期：合同签订后20天内完成项目货物的交付、安装、调试、验收等工作并直接交付使用。

营业执照（格式）
法定代表人授权书（格式）

致：江西师范大学
    （供应商全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的                  项目采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。
                                      法定代表人签字或签章：
                                     供应商盖章：
                                      日  期：
附：
全权代表姓名：
职        务：
电        话：
详细通讯地址：
邮 政 编 码 ：
附：法定代表人、授权人身份证复印件（正、反面
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说明：1.投标报价不得高于采购公告合计总价。

2.投标人应将投标材料装订成册并密封，项目开启时由采购人拆封。

3.如所填内容较多，请按照本表格式自行添加；本表页数超过两页，请加盖骑缝章。

4.报价均以人民币报价，报价内容包含文件规定的货物，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，税金，运至最终目的地的运费和保险费等相关费用。


