江西师范大学校内分散采购

化学与材料学院采购XRD光管更换维修
一、供应商须知
1.评标方式：最低价评标法；
2.最高限价：95000元；
3.开标时间：2026年10月19日10时00分；
4.开标地点：江西师范大学瑶湖校区方荫楼五区5324会议室；
5.采购组织单位：化学与材料学院；
6.采购小组成员：李平华 丁立稳 张天锦 程得亮；
7.校内采购文件需全部打印并用封条密封在投标文件袋中，投标人需在采购文件每页盖章，在开标时间前送至化学与材料学院开标室，否则响应无效；

8.供应商报价材料需包含“无围标、串标等违法行为”声明；
9.采购小组对报价材料进行公司法人股权前置审查，对相关企业（法人）的股东背景、股权结构进行事先的核查与确认。严禁围标、串标等违法行为。
二、采购需求
	编号
	类型
	参数
	数量
	参考品牌

	1
	XRD光管
	技术参数

1.功率：1.5KW

2.最大电压：60KV

3.最大灯丝电流；3.8A

4.焦斑尺寸：0.4mm×8mm

5.允许最小水流：3.5L/min

6.允许最大水温：35℃

7.质量：2.1kg

8.材质：Cu靶

9.窗口材质：0.3mm铍

10.焦点：0.4mm×8mm


	1个
	


说明： 

1、本项目所投的产品必须是正规全新原装正品。

2、本项目报价包含运输费、安装费、税费等。

三、商务条款
1.质量保证：承诺对所供设备提供一年的免费质量保证期。成交供应商在质量保证期内，提供及时的售后服务。

2.售后服务：提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人服务通知后随时响应。若运用通讯工具不能解决问题，必须在24小时之内到达现场予以解决。

3.履约保证金：无。

4.付款方式：项目验收合格后，供应商应向采购人出具合同价款总额的增值税专用发票，采购人在收到发票后30日内向供应商支付合同价款总额的100%。

5.交货地点：江西师范大学指定地点

6.交货期：合同签订后10天内完成项目货物的交付、安装、调试、验收等工作并直接交付使用。

营业执照（格式）

法定代表人授权书（格式）

致：江西师范大学
    （供应商全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的XRD光管更换维修项目采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。
                                      法定代表人签字或签章：
                                  供应商盖章：
                             日  期：2026年 月 日
附：
全权代表姓名：
职        务：
电        话：
详细通讯地址：
邮 政 编 码 ：
附：法定代表人、授权人身份证复印件（正、反面）

法定代表人身份证

授权人身份证

股权结构说明及无关联声明
	项目名称
	

	投标公司股权结构说明
	

	无关联声明
	无其他与本公司股权相关联的企业参与该项目的投标。

	单位盖章
	本公司对以上的说明以及声明负法律责任。
                            盖章
                        年   月   日


备注：
在同一个项目中不得有股权相关联的企业参与该项目的投标。
江西师范大学校内分散采购项目供应商报价表

	项目名称
	
	投标报价
	

	投标单位
	（盖章）
	联系人
	
	联系方式
	

	投标明细
	响应需求
	品牌/型号
	单价
	数量
	总价
	供应商资格条件

	
	
	
	
	
	
	按采购公示表

附页

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	                                         合计总价：元


说明：1.投标报价不得高于采购公告合计总价。

2.投标人应将投标材料装订成册并密封，项目开启时由采购人拆封。

3.如所填内容较多，请按照本表格式自行添加；本表页数超过两页，请加盖骑缝章。

4.报价均以人民币报价，报价内容包含文件规定的货物，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，税金，运至最终目的地的运费和保险费等相关费用。


